2023.09.26

local설치한거 plugin스킨

마우스오른쪽 팝업메뉴

location address 주소=절대 경로:파일이 저장되는 위치

shift delete 복구불가 fat 목록 덮어쓰기 삭제 자료가 남아있다 하드디스크에서 삭제가능

ARM64 에플구도 맥북 핸드폰 cpu=ARM 영국

경로-저장되어 있는곳을 표시해주는것

드라이브-디렉토리의 집합 물리적 집합단위이다 논리적 단위일수도있다

디렉토리(폴더)=파일읠 집합,-하위디렉토리포함

dir 표현=c:\, c:/ c드라이브

booting=com에 전원을 인가하다

bios점검=입출력 장치가 정상작동 하는지 점검

메모리 점검= 저장공간이 정상적인지 확인

메모리 점검=point hip--상주프로그램--os운영체제

상주프로그램=메모리적재(저장), os=los wind 정상작동을위한 피수 프로그램

프로에서 지금하는일

성능 cpu 메모리 이더넷

port(포트) 자료를주고 받기위한 통로

localhost com--직렬--1~10개 순서대로 전송 통로 1개

127.0.0.1 si--병렬--1~10 한번에 통로10개

ps2-키보드/마우스

usb-병렬직렬전송방식

bus 데이터 전송통로, 컴퓨터 내부의통로

cpu-ram cpu-hdd cpu-cpu

ram-읽\*쓰가능

d(재충전하다)dram 인베리드소프트웨어

dram rom-usb가해당ssd

rdram 읽기전용

ram과rom의 차이-전기가 끊어져도 내용이 저장되는가?

일정시간마다 전기를 공급해야!

전기를 공급함으로서 기억이 삭제되지 않게함

정보와 자료의차이-의미가 있나 없나

정보=누적된 데이터에서 의미있는것을 가공하여 뽑아넨것

bit--1공간 2진수 (yes or no)=(1 or 2)

byte=8bit=2의8승=0001000000=경우수 표현가능 횟수 2의8승-1=최대수 255

asc2코드 2의7승=7bit=데이터 통신코드

아스트릭코드

bcd코드 2의6승=6bit

EBCDic=8bit=영문표현에 문제가 없음

ex=확장

2byte 문자 code UTF-8지정 한글화